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AXQ-5S Интеллектуальный автоматический пресс для запрессовки металлографических образцов
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Описание продукта
AXQ-5S — интеллектуальный автоматический пресс для горячей запрессовки металлографических образцов высокой производительности, разработанный для быстрого и точного приготовления образцов. Подходит для горячей запрессовки термореактивных материалов и наполненных термопластичных материалов; система управления построена на сенсорном экране и ПЛК с интеллектуальным контролем (температура, время, охлаждение и др.).
Технические параметры
	Модель
	AXQ-5S

	Корпус станка
	настольного типа

	Камера запрессовки
	одна камера запрессовки

	Система управления
	цветной сенсорный экран, управление PLC

	Способ запрессовки
	автоматически

	Способ создания давления
	автоматически (гидравлически)

	Регулирование температуры
	автоматически

	Подъём и опускание образца
	автоматически

	Способ охлаждения
	автоматическое водяное охлаждение

	Завершение приготовления образца
	автоматическая остановка

	Размеры образцов
	Φ25mm/30mm/40mm/45mm (замена не предусмотрена)

	Мощность нагрева
	1300W

	Диапазон температур
	комнатная температура - 210℃

	Время нагрева
	0 - 99 мин (регулируемый)

	Питание системы управления
	220V

	Габаритные размеры
	360*400*550mm (длина * ширина * высота)

	Масса нетто
	28.5KG

	Масса брутто
	40KG

	Базовая комплектация
	

	Основной блок
	1 шт.

	Пресс-форма для запрессовки
	1 компл. (в основном блоке)

	Загрузочная воронка
	1 шт.

	Материал для запрессовки
	1 канистра (500ml)

	Сетевой кабель
	1 шт.

	Руководство по эксплуатации
	1 экз.

	Гарантийный талон
	1 экз.

	Сертификат качества
	1 экз.

	Примечание
	опция: бак для воды


Контакты
Телефон: 400-8127-833 / +86-21-58391850
E-mail: shanghai@yr17.net
Адрес: No.1478 Nanfeng Highway, Fengxian District, Shanghai, China
Сайт: www.cnnoet.com
Составлено по открытым материалам производителя. Окончательная конфигурация определяется техническим соглашением; опции и оснастку уточняйте у инженера.
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