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MP-2A Шлифовально-полировальный станок для металлографических образцов
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Описание продукта
MP-2A — двухдисковый шкафной шлифовально-полировальный станок для металлографических образцов (нержавеющая сталь) — новая разработка нашего предприятия. Корпус полностью выполнен из нержавеющей стали, дизайн современный и элегантный; станок является идеальным оборудованием для металлографических лабораторий. С помощью влагостойких металлографических шлифовальных листов различных зернистостей и полировальных материалов станок выполняет шлифование и полирование образцов различных металлов и их сплавов, а также различных петрографических образцов. Кнопки регулирования скорости позволяют использовать как фиксированные скорости (500 и 1000 либо 600 и 1200 — устанавливаются на заводе по требованию заказчика), так и переменную скорость (плавная регулировка в диапазоне 100-1500 об/мин); пользователь может выбирать нужную скорость, станок пригоден как для шлифования, так и для полирования. Благодаря большим диаметру шлифовального диска и мощности станок подходит для приготовления образцов из многих материалов и отличается плавностью привода, низким уровнем шума, удобством эксплуатации и обслуживания. Возможна одновременная работа двух операторов, что ускоряет приготовление образцов. Станок оснащён моечной чашей для удобной промывки при приготовлении образцов, а по соотношению цены и качества превосходит зарубежные аналоги. Он объединяет функции чернового шлифования, точного шлифования и полирования; замена шлифовальной бумаги выполняется быстро и удобно, что отвечает требованиям различных экспериментов к шлифованию и полированию. Подходит для прецизионного шлифования и полирования образцов из металлов, керамики, горных пород, электронных компонентов и других материалов.
Технические параметры
	Модель
	MP-2A

	Тип конструкции
	шкаф из нержавеющей стали с двумя дисками + ванна для промывки

	Способ управления
	два диска с независимым управлением

	Выбор направления вращения
	два направления вращения (прямое/обратное)

	Частота вращения шлифовального диска
	бесступенчатая регулировка (50-1500r/min) + несколько фиксированных скоростей (400, 700, 900, 1400r/min)

	Мощность основного блока
	550W*2

	Управление скоростью
	сервоуправление

	Диаметр шлифовального диска
	φ230mm (опция: φ200)

	Разбрызгивание воды
	универсальная регулировка

	Питание
	220V

	Габаритные размеры
	1100*560*1050mm (длина * ширина * высота)

	Вес
	60KG


Контакты
Телефон: 400-8127-833 / +86-21-58391850
E-mail: shanghai@yr17.net
Адрес: No.1478 Nanfeng Highway, Fengxian District, Shanghai, China
Сайт: www.cnnoet.com
Составлено по открытым материалам производителя. Окончательная конфигурация определяется техническим соглашением; опции и оснастку уточняйте у инженера.
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