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MPD-1A Шлифовально-полировальный станок для металлографических образцов
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Описание продукта
MPD-1A — шлифовально-полировальный станок для металлографических образцов, новейшая разработка нашего предприятия. Корпус выполнен целиком из литьевого ABS-пластика и отличается ударопрочностью и стойкостью к коррозии; по сравнению с металлическим корпусом его форма более плавная и эстетичная. Герметичная конструкция подвода и отвода воды полностью исключает контакт проточной воды с электронной платой. Просторная глубокая камера шлифования эффективно удерживает брызги охлаждающей воды и полировальной суспензии, что делает работу при шлифовании и полировании крупногабаритных заготовок более удобной. Очень большой шлифовальный шпиндель с постоянным крутящим моментом поддерживает плавное регулирование частоты вращения в диапазоне 50-1500 об/мин и объединяет функции чернового шлифования, точного шлифования и полирования. Станок подходит для прецизионного шлифования и полирования образцов из металлов, керамики, горных пород, электронных компонентов и других материалов; он объединяет функции чернового шлифования, точного шлифования и полирования, замена шлифовальной бумаги выполняется быстро и удобно, предусмотрено несколько вариантов шлифовально-полировальных дисков, что отвечает требованиям различных экспериментов.
Технические параметры
	Модель
	MPD-1A

	Тип конструкции
	настольного типа, один диск

	Способ управления
	один диск с отдельным управлением

	Выбор направления вращения
	два направления вращения (прямое/обратное)

	Частота вращения шлифовального диска
	бесступенчатая регулировка (50-1500r/min) + несколько фиксированных скоростей (400, 700, 900, 1400r/min)

	Мощность основного блока
	750W

	Управление скоростью
	сервоуправление

	Диаметр шлифовального диска
	φ230mm (опция: φ200)

	Разбрызгивание воды
	универсальная регулировка

	Питание
	220V

	Габаритные размеры
	360*560*270mm (длина * ширина * высота)

	Вес
	19.8KG


Контакты
Телефон: 400-8127-833 / +86-21-58391850
E-mail: shanghai@yr17.net
Адрес: No.1478 Nanfeng Highway, Fengxian District, Shanghai, China
Сайт: www.cnnoet.com
Составлено по открытым материалам производителя. Окончательная конфигурация определяется техническим соглашением; опции и оснастку уточняйте у инженера.
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