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Описание продукта
Отрезной станок для металлографических образцов Q-2 (далее — станок) вырезает металлографические образцы с помощью тонкого шлифовального круга, вращающегося с высокой частотой; он широко применяется в металлографических лабораториях для разрезания различных металлических материалов. Предусмотренное охлаждающее устройство отводит тепло, выделяющееся при резке, и предотвращает изменение структуры образца вследствие нагрева. Помимо различных металлических материалов, станок позволяет разрезать и неметаллические материалы, например пластик и резиновые шланги.
Технические параметры
	Модель
	Q-2

	Максимальный диаметр резания
	Φ35mm

	Характеристики отрезного диска
	Φ250*1.5*Φ32mm

	Способ резки
	вручную

	Частота вращения шпинделя
	2800r/min

	Мощность двигателя
	1.1KW

	Тип станка
	настольного типа

	Питание
	380V

	Вес
	60KG


Контакты
Телефон: 400-8127-833 / +86-21-58391850
E-mail: shanghai@yr17.net
Адрес: No.1478 Nanfeng Highway, Fengxian District, Shanghai, China
Сайт: www.cnnoet.com
Составлено по открытым материалам производителя. Окончательная конфигурация определяется техническим соглашением; опции и оснастку уточняйте у инженера.
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