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Описание продукта
Главная особенность серии ручных металлографических отрезных станков — простота и удобство управления и быстрая резка с рычажной подачей; станки подходят для быстрого вырезания образцов из малых и средних заготовок из обычных металлографических и петрографических материалов. Напольное исполнение с системой циркуляционного охлаждения надёжно предотвращает прижигание поверхности реза; станок оптимален для быстрого отбора образцов в небольших и средних лабораториях.
Технические параметры
	Модель
	Q-3

	Максимальный диаметр резания
	Φ50mm

	Характеристики отрезного диска
	Φ250*1.5*Φ32mm

	Способ резки
	вручную

	Система охлаждения
	автоматически (водяное охлаждение)

	Объём бака для воды
	65L

	Частота вращения шпинделя
	3500r/min

	Мощность двигателя
	2.2KW

	Тип станка
	настольного типа

	Питание
	380V

	Вес
	150KG


Контакты
Телефон: 400-8127-833 / +86-21-58391850
E-mail: shanghai@yr17.net
Адрес: No.1478 Nanfeng Highway, Fengxian District, Shanghai, China
Сайт: www.cnnoet.com
Составлено по открытым материалам производителя. Окончательная конфигурация определяется техническим соглашением; опции и оснастку уточняйте у инженера.
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