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Описание продукта
Моноблочная напольная конструкция с автоматическим циркуляционным охлаждением. Уникальная разъёмная двухъярусная подвижная платформа точного позиционирования обеспечивает точный позиционированный и непрерывный позиционированный рез, выполняя вырезку брусков, получение срезов и другие виды резки для различных образцов. Позволяет прецизионно вырезать образцы из металлов, керамики, петрографических материалов, электронных компонентов и других материалов.
Технические параметры
	Модель
	QG-100X

	Система управления
	кнопка

	Способ открывания
	передняя откидная крышка

	Частота вращения шпинделя
	2840r/min

	Перемещение стола по оси X
	вручную, 50mm

	Размеры зажимного стола
	разъёмная платформа

	Ход стола по оси Y
	вручную (250mm)

	Максимальный размер резания
	130*380*100mm

	Способ резки
	вручную

	Эффективный рабочий ход
	максимум 220mm (произвольная настройка)

	Размеры стола для резки
	250*300mm

	Скорость резания
	вручную

	Способ подачи материала
	вручную

	Способ возврата в исходное положение
	вручную

	Скорость подачи
	вручную

	Индикация хода резания
	/

	Максимальный размер отрезного диска
	φ350*2.5*φ32mm

	Система охлаждения
	автоматически (водяное охлаждение, 4 канала)

	Объём бака для воды
	60L

	Мощность двигателя
	4.0KW

	Тип станка
	напольная моноблочная конструкция

	Питание
	380V

	Габаритные размеры
	850*950*1350mm (длина * ширина * высота)

	Масса нетто
	300KG

	Масса брутто
	350KG


Контакты
Телефон: 400-8127-833 / +86-21-58391850
E-mail: shanghai@yr17.net
Адрес: No.1478 Nanfeng Highway, Fengxian District, Shanghai, China
Сайт: www.cnnoet.com
Составлено по открытым материалам производителя. Окончательная конфигурация определяется техническим соглашением; опции и оснастку уточняйте у инженера.
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