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Описание продукта
Пресс для запрессовки металлографических образцов XQ-2B (далее — пресс) предназначен для запрессовки в термореактивную пластмассу малых металлографических образцов неправильной формы, неудобных для удержания вручную. После запрессовки образцы можно удобно шлифовать и полировать, а также исследовать микроструктуру под металлографическим микроскопом. Пресс относится к механическому типу: вращение наружного маховика через пару конических зубчатых колёс передаётся ходовому винту внутри корпуса, который перемещает нижнюю матрицу с запрессовываемым образцом в стальной гильзе вверх и вниз; при нагреве термореактивная пластмасса вместе с образцом принимает заданную форму. Формующее давление в процессе приготовления образца автоматически компенсируется пружиной, закреплённой в корпусе, а усилие запрессовки образца индицируется сигнальной лампой. Пресс оснащён интеллектуальным цифровым регулятором температуры с индикацией, функцией задания времени и звуковой сигнализацией; в качестве датчика температуры используется термопара. Отличается высокой чувствительностью и высокой точностью, индикацией температуры, удобством наблюдения и простотой эксплуатации.
Технические параметры
	Модель
	XQ-2B

	Корпус станка
	настольного типа

	Камера запрессовки
	одна камера запрессовки

	Способ запрессовки
	вручную

	Способ создания и снятия давления
	вручную

	Регулирование температуры
	автоматически

	Подъём и опускание образца
	вручную

	Способ охлаждения
	естественное охлаждение

	Завершение приготовления образца
	звуковой сигнал

	Характеристики прессования образцов
	на выбор Φ25mm, Φ30mm, Φ40mm

	Характеристики нагревателя
	Φ25/Φ30mm：650W；Φ40mm：800W

	Диапазон регулирования температуры
	комнатная температура - 300℃

	Управление по таймеру
	0-99 мин

	Питание
	220V

	Габаритные размеры
	320 * 280 * 420mm (длина * ширина * высота)

	Масса нетто
	22KG

	Масса брутто
	32kg

	Базовая комплектация
	

	Основной блок
	1 шт.

	Пресс-форма для запрессовки
	1 компл.

	Материал для запрессовки
	1 канистра (500mL)

	Сетевой кабель
	1 шт.

	Техническая документация
	1 экз. (руководство по эксплуатации, гарантийный талон, сертификат качества)


Контакты
Телефон: 400-8127-833 / +86-21-58391850
E-mail: shanghai@yr17.net
Адрес: No.1478 Nanfeng Highway, Fengxian District, Shanghai, China
Сайт: www.cnnoet.com
Составлено по открытым материалам производителя. Окончательная конфигурация определяется техническим соглашением; опции и оснастку уточняйте у инженера.
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