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Описание продукта
Интеллектуальные автоматические шлифовально-полировальные станки серии ZMP-2000 оснащены 8-дюймовым цветным сенсорным экраном и управлением на базе ПЛК; предусмотрены двухканальная автоматическая система подачи абразива с интеллектуальным распылением под управлением ПЛК, автоматическое регулирование давления и времени шлифования, автоматический подъём, опускание и фиксация шлифовальной головы. Одновременно обрабатывается 8 образцов; со специальными зажимными приспособлениями (опция) возможна прецизионная шлифовка и полировка образцов специальных типоразмеров. Станки обеспечивают прецизионное шлифование и полирование обычных чёрных и цветных металлов, различных сплавов, керамики, горных пород, стекла, электронных компонентов и ряда новых материалов, отвечая требованиям лабораторий любого уровня к быстрому, эффективному и точному приготовлению образцов.
Технические параметры
	Модель
	ZMP-2000Z

	Тип конструкции
	настольного типа, два диска (автоматическая фиксация шлифовальной головки)

	Количество зажимаемых образцов
	8 шт. (30mm*6+40mm*2, нестандартные образцы — под заказ)

	Тип шлифовки и полировки
	интеллектуальный автоматический

	Способ создания давления
	нагружение по центру / (пневматическое) нагружение в одной точке

	Способ управления
	цветной сенсорный экран, управление PLC

	Операционная система
	интеллектуальный автоматический

	Частота вращения при шлифовке и полировке
	интеллектуальная бесступенчатая регулировка (50-1500 об/мин)

	Частота вращения шлифовальной головки
	20-200 об/мин (автоматическая регулировка скорости)

	Способ шлифовки и полировки
	интеллектуальный / автоматический / ручной

	Параметры шлифовки образцов
	интеллектуальное хранение: до 100 программ шлифовки и полировки

	Приложение нагрузки
	автоматическое нагружение, интеллектуальное переключение

	Добавление абразива
	двухканальная интеллектуальная автоматическая подача абразива

	Время подачи абразива
	интеллектуальная настройка, минимальное время подачи абразива 0.1 с

	Интервал подачи абразива
	программное интеллектуальное управление, минимальный интервал подачи 0.1 с

	Способ охлаждения
	водяное охлаждение

	Переключение шлифовка/полировка
	вручную

	Время шлифовки образца
	0-9999 с *2

	Мощность основного блока
	1000W*2

	Диаметр шлифовки образца
	30mm*6+40mm*2 (нестандартные размеры — опция)

	Диаметр шлифовального диска
	230mm (опции: 200, 250, 300mm)

	Питание
	220V/50HZ

	Габаритные размеры
	770mm*650mm*700mm (длина * ширина * высота)

	Масса нетто
	100KG

	Масса брутто
	120KG


Контакты
Телефон: 400-8127-833 / +86-21-58391850
E-mail: shanghai@yr17.net
Адрес: No.1478 Nanfeng Highway, Fengxian District, Shanghai, China
Сайт: www.cnnoet.com
Составлено по открытым материалам производителя. Окончательная конфигурация определяется техническим соглашением; опции и оснастку уточняйте у инженера.
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