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Описание продукта
Серия ZQ — моноблочный напольный прецизионный интеллектуальный автоматический металлографический отрезной станок, разработанный для точного позиционированного и многопозиционного реза; оснащён большим цветным сенсорным экраном и системой управления на базе ПЛК. Уникальная разъёмная двухъярусная подвижная платформа точного позиционирования отвечает требованиям прецизионного получения плоских тонких пластин из различных деталей неправильной формы. Ход подачи задаётся произвольно, скорость резки плавно регулируется в диапазоне 1—100 mm/мин с возможностью оперативной корректировки в процессе резки; станок подходит для прецизионной вырезки образцов из заготовок из различных материалов.
Технические параметры
	Модель
	ZQ-100X

	Система управления
	8-дюймовый цветной сенсорный экран, система управления PLC

	Способ открывания
	передняя откидная крышка

	Частота вращения шпинделя
	2840r/min

	Перемещение стола по оси X
	вручную, 50mm

	Размеры зажимного стола
	разъёмная платформа

	Ход стола по оси Y
	автоматически / вручную (250mm)

	Максимальный размер резания
	130*380*100mm

	Способ резки
	автоматически / вручную

	Эффективный рабочий ход
	максимум 220mm (произвольная настройка)

	Размеры стола для резки
	250*300mm

	Скорость резания
	1 - 100mm / мин (бесступенчатая регулировка)

	Способ подачи материала
	возвратно-поступательная резка с произвольной настройкой

	Способ возврата в исходное положение
	автоматически / вручную

	Скорость подачи
	0 - 200mm / min, бесступенчатая регулировка

	Индикация хода резания
	жидкокристаллический цифровой индикатор (отображение в реальном времени)

	Максимальный размер отрезного диска
	φ350*2.5*φ32mm

	Система охлаждения
	автоматически (водяное охлаждение, 4 канала)

	Объём бака для воды
	60L

	Мощность двигателя
	4.0KW

	Тип станка
	напольная моноблочная конструкция

	Питание
	380V

	Габаритные размеры
	850*950*1350mm (длина * ширина * высота)

	Масса нетто
	300KG

	Масса брутто
	350KG


Контакты
Телефон: 400-8127-833 / +86-21-58391850
E-mail: shanghai@yr17.net
Адрес: No.1478 Nanfeng Highway, Fengxian District, Shanghai, China
Сайт: www.cnnoet.com
Составлено по открытым материалам производителя. Окончательная конфигурация определяется техническим соглашением; опции и оснастку уточняйте у инженера.
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