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Описание продукта
Станок ZQ-150F — автоматический интеллектуальный металлографический отрезной станок моноблочной напольной конструкции с тремя осями (X/Y/Z), разработанный для деталей нестандартной и неправильной формы; выполняет прецизионную вырезку металлографических образцов, прорезку пазов, получение тонких плоских пластин, разрезку на сегменты и другие операции. Особенно подходит для прецизионного позиционированного вырезания образцов из автомобильных деталей, литых заготовок и деталей с особыми требованиями к резке. Продуманная конструкция с различными комбинированными режимами резки обеспечивает пять режимов работы: вертикальную, послойную, координированную и ручную резку.
Технические параметры
	Модель
	ZQ-150F

	Размеры камеры резания
	камера резания расположена справа

	Основные функции
	отрезка, точная нарезка, прорезка канавок на заданную глубину и другие функции

	Частота вращения шпинделя
	100 - 3000r/min (бесступенчатая регулировка)

	Перемещение стола по оси X
	вручную, 50mm (автоматика — опция)

	Скорость по оси X
	0 - 100mm (бесступенчатая регулировка)

	Ход по оси Z
	150mm

	Скорость по оси Z
	0 - 200mm

	Ход стола по оси Y
	автоматически/вручную, 250mm

	Скорость стола по оси Y
	0 - 200m (бесступенчатая регулировка)

	Система управления
	8-дюймовый цветной сенсорный экран, система управления PLC

	Максимальный диаметр резания
	Φ110mm

	Размеры резания дисковых образцов
	200*80mm (наружный диаметр*высота)

	Способ резки
	вертикальная резка, послойная резка, горизонтальная резка, координированная резка (опция)

	Способ подачи
	соотношение рабочего и обратного хода задаётся произвольно

	Эффективный ход подачи
	110 + 200mm

	Отслеживание выполненного объёма
	жидкокристаллический цифровой индикатор (отображение в реальном времени)

	Размеры стола для резки
	200*300mm

	Максимальный размер отрезного диска
	Φ350*2.5*Φ32mm

	Скорость резания
	1 - 200mm/мин

	Размеры зажимного стола
	разъёмная двухъярусная передвижная платформа

	Регулировка скорости в процессе работы
	произвольная регулировка (1 - 100mm/мин)

	Способ возврата в исходное положение
	автоматический возврат в исходное положение (отслеживание выполненного объёма)

	Система охлаждения
	автоматически (водяное охлаждение, 4 канала)

	Объём бака для воды
	60L

	Мощность двигателя
	4KW

	Тип станка
	напольная моноблочная конструкция

	Питание
	380V

	Габаритные размеры
	900*850*1400mm (длина*ширина*высота)

	Масса нетто
	330KG

	Масса брутто
	380KG


Контакты
Телефон: 400-8127-833 / +86-21-58391850
E-mail: shanghai@yr17.net
Адрес: No.1478 Nanfeng Highway, Fengxian District, Shanghai, China
Сайт: www.cnnoet.com
Составлено по открытым материалам производителя. Окончательная конфигурация определяется техническим соглашением; опции и оснастку уточняйте у инженера.
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