[image: ]
Shanghai Microcre Optics-Mech Tech Co., Ltd.
SHANGHAI MICROCRE OPTICS-MECH TECH CO.,LTD  ·  www.cnnoet.com
ZQ-300F Крупногабаритный интеллектуальный автоматический металлографический отрезной станок
Технические характеристики · Документ MC-DS-ZQ-300F-RU · 2026-11-14
[image: ]
Описание продукта
Автоматический интеллектуальный металлографический отрезной станок ZQ-300F разработан для деталей нестандартной и неправильной формы; это моноблочный станок напольного исполнения с тремя осями (X/Y/Z), выполняющий прецизионную вырезку металлографических образцов, прорезку пазов, получение тонких плоских пластин, разрезку на сегменты и другие операции. Особенно подходит для прецизионного позиционированного вырезания образцов из автомобильных деталей, литых заготовок и деталей с особыми требованиями к резке. Продуманная конструкция с различными комбинированными режимами резки обеспечивает пять режимов работы: вертикальную, послойную, горизонтальную, координированную и ручную резку.
Технические параметры
	Модель
	ZQ-300F

	Размеры камеры резания
	проходная сквозная камера резания увеличенного размера с обеих сторон; позволяет размещать и резать сверхдлинные заготовки целиком

	Способ открывания
	боковая сдвижная дверь

	Частота вращения шпинделя
	100 - 3000r/min (бесступенчатая регулировка)

	Ход стола по оси X
	автоматически, 50mm

	Ход стола по оси Y
	автоматически, 250mm

	Ход по оси Z
	автоматически, 150mm

	Система управления
	8-дюймовый цветной сенсорный экран, система управления PLC

	Максимальный диаметр резания
	Φ120mm

	Размеры резания дисковых образцов
	Φ250*100mm

	Способ резки
	вертикальная резка, послойная резка, горизонтальная резка, координированная резка

	Способ подачи
	соотношение рабочего и обратного хода задаётся произвольно

	Эффективный ход подачи
	150 + 200mm

	Отслеживание выполненного объёма
	жидкокристаллический цифровой индикатор (отображение в реальном времени)

	Размеры стола для резки
	650*300mm

	Максимальный размер отрезного диска
	Φ350*2.5*Φ32mm

	Размеры зажимного стола
	разъёмная двухъярусная передвижная платформа

	Скорость резания
	1 - 200mm/мин (регулировка скорости в процессе работы/автоматический возврат)

	Система охлаждения
	автоматически (водяное охлаждение, 4 канала)

	Объём бака для воды
	80L

	Мощность двигателя
	5.5KW (двигатель Siemens)

	Питание
	380V

	Габаритные размеры
	1200*1200*1500mm (длина*ширина*высота)

	Масса нетто
	950KG

	Масса брутто
	1020KG


Контакты
Телефон: 400-8127-833 / +86-21-58391850
E-mail: shanghai@yr17.net
Адрес: No.1478 Nanfeng Highway, Fengxian District, Shanghai, China
Сайт: www.cnnoet.com
Составлено по открытым материалам производителя. Окончательная конфигурация определяется техническим соглашением; опции и оснастку уточняйте у инженера.
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