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Описание продукта
Станок ZQ-30D — интеллектуальный автоматический станок высокоскоростной прецизионной резки напольного исполнения, разработанный для обработки мелких деталей. Оснащён цветным сенсорным экраном и системой управления на базе ПЛК, что позволяет выполнять прецизионную вырезку образцов из различных мелких изделий. Подходит для металлов, керамики, стекла, петрографических образцов, кристаллов, электронных компонентов и других мелких деталей.
Технические параметры
	Модель
	ZQ-30D

	Основные функции
	прецизионная отрезка, резка по заданным координатам

	Частота вращения шпинделя
	200 - 3000r/min (бесступенчатая регулировка)

	Перемещение стола по оси X
	вручную, 50mm

	Ход по оси Z
	/

	Ход стола по оси Y
	100mm (автоматически)

	Система управления
	цветной сенсорный экран, система управления PLC

	Максимальный диаметр резания
	Φ30mm

	Способ резки
	горизонтальная резка

	Способ подачи
	соотношение рабочего и обратного хода задаётся произвольно

	Эффективный рабочий ход
	70mm

	Отслеживание выполненного объёма
	жидкокристаллический цифровой индикатор (отображение в реальном времени)

	Размеры стола для резки
	135 * 200mm

	Максимальный размер отрезного диска
	Φ180 * 1.2 * Φ25.4mm

	Скорость резания
	1 - 200mm/мин

	Регулировка скорости в процессе работы
	произвольная регулировка / автоматический возврат в исходное положение

	Система охлаждения
	автоматическое циркуляционное водяное охлаждение

	Объём бака для воды
	40L

	Мощность двигателя
	750W

	Питание
	220V

	Габаритные размеры
	600 * 600 * 500mm (длина * ширина * высота)

	Масса нетто
	40KG

	Масса брутто
	60KG


Контакты
Телефон: 400-8127-833 / +86-21-58391850
E-mail: shanghai@yr17.net
Адрес: No.1478 Nanfeng Highway, Fengxian District, Shanghai, China
Сайт: www.cnnoet.com
Составлено по открытым материалам производителя. Окончательная конфигурация определяется техническим соглашением; опции и оснастку уточняйте у инженера.
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