[image: ]
Shanghai Microcre Optics-Mech Tech Co., Ltd.
SHANGHAI MICROCRE OPTICS-MECH TECH CO.,LTD  ·  www.cnnoet.com
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Описание продукта
ZQ-600Z — моноблочный напольный высокоточный интеллектуальный автоматический отрезной станок для вырезки образцов, специально разработанный для крупногабаритных заготовок. Цветной сенсорный экран и система управления на базе ПЛК обеспечивают точную согласованную резку по трём осям X/Y/Z; доступны пять режимов работы — вертикальная, послойная, горизонтальная, координированная и ручная резка. Станок выполняет прецизионную вырезку образцов путём разрезания, получения срезов и прорезки пазов из обычных металлов, сверхтвёрдых и высокопластичных металлов, а также композитных заготовок из керамики, кристаллов, горных пород и других материалов.
Технические параметры
	Модель
	ZQ-600Z

	Размеры камеры резания
	проходная сквозная камера резания увеличенного размера с обеих сторон; позволяет размещать и резать сверхдлинные заготовки целиком

	Способ открывания
	боковая сдвижная дверь

	Частота вращения шпинделя
	100 - 3000r/min (бесступенчатая регулировка)

	Перемещение стола по оси X
	автоматически, 50mm

	Ход стола по оси Y
	автоматически, 380mm

	Ход по оси Z
	автоматически, 250mm

	Система управления
	8-дюймовый цветной сенсорный экран, система управления PLC

	Максимальный диаметр резания
	Φ170mm

	Размеры резания дисковых образцов
	Φ500*160mm

	Способ резки
	вертикальная резка, послойная резка, горизонтальная резка, координированная резка

	Способ подачи
	соотношение рабочего и обратного хода задаётся произвольно

	Эффективный ход подачи
	200 + 350mm

	Отслеживание выполненного объёма
	жидкокристаллический цифровой индикатор (отображение в реальном времени)

	Размеры стола для резки
	880*450mm (столешница из нержавеющей стали)

	Максимальный размер отрезного диска
	Φ430*2.9*Φ32mm

	Размеры зажимного стола
	разъёмная двухъярусная передвижная платформа

	Скорость резания
	1 - 200mm/мин (регулировка скорости в процессе работы/автоматический возврат)

	Система охлаждения
	автоматически (водяное охлаждение, 6 каналов)

	Объём бака для воды
	100L

	Мощность двигателя
	7.5KW (двигатель Siemens)

	Питание
	380V

	Габаритные размеры
	1500*1500*1800mm (длина * ширина * высота)

	Масса нетто
	1200KG

	Масса брутто
	1300KG


Контакты
Телефон: 400-8127-833 / +86-21-58391850
E-mail: shanghai@yr17.net
Адрес: No.1478 Nanfeng Highway, Fengxian District, Shanghai, China
Сайт: www.cnnoet.com
Составлено по открытым материалам производителя. Окончательная конфигурация определяется техническим соглашением; опции и оснастку уточняйте у инженера.
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