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Описание продукта
Интеллектуальный станок для резки алмазной проволокой предназначен в первую очередь для прецизионной вырезки образцов из хрупких материалов: специальной керамики, кристаллов, электрокерамических компонентов, драгоценных камней, горных пород, стекла и др. Управление осуществляется с помощью сенсорного экрана и ПЛК; поддерживаются интеллектуальное вырезание квадратных заготовок, автоматическая непрерывная резка тонких пластин и другие виды прецизионной вырезки образцов.
Технические параметры
	Модель
	ZXG-300

	Частота вращения отрезного шпинделя
	200 - 1500r/min

	Ход резания по оси X
	автоматически, 300mm

	Ход резания по оси Y
	автоматически, 300mm

	Скорость X/Y
	0 - 100mm (бесступенчатая регулировка)

	Скорость оси R
	1 - 100r/min

	Система управления
	7-дюймовый цветной сенсорный экран, система управления PLC

	Способ резки
	автоматически (отрезка одним резом, интеллектуальная нарезка, непрерывная нарезка, резка по оси R)

	Способ подачи
	автоматически

	Эффективный ход подачи
	300*300mm, ось R 360°

	Отслеживание выполненного объёма
	жидкокристаллический цифровой индикатор (отображение в реальном времени)

	Характеристики отрезной проволоки
	0.35 (0.2/0.25/0.35/0.5/1mm и др.)

	Скорость резания
	0 - 5mm/мин (бесступенчатая регулировка)

	Система охлаждения
	автоматически, 30 л

	Мощность двигателя
	3.0KW

	Питание
	220V

	Габаритные размеры
	900*720*1600mm (длина * ширина * высота)

	Масса нетто
	800KG

	Вес
	830KG


Контакты
Телефон: 400-8127-833 / +86-21-58391850
E-mail: shanghai@yr17.net
Адрес: No.1478 Nanfeng Highway, Fengxian District, Shanghai, China
Сайт: www.cnnoet.com
Составлено по открытым материалам производителя. Окончательная конфигурация определяется техническим соглашением; опции и оснастку уточняйте у инженера.
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