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Описание продукта
Особенности:
быстрое отверждение под УФ-излучением 365 nm за 60 s без теплового воздействия; чёткие края, высокая прозрачность, коэффициент преломления 1.49 — удобно для последующей микроскопической визуализации;
низкая усадка, низкие внутренние напряжения — уменьшает количество пузырей и трещин; в сочетании с охлаждающим устройством образец после отверждения можно извлекать непосредственно руками — безопасно и эффективно.
Технические параметры

Контакты
Телефон: 400-8127-833 / +86-21-58391850
E-mail: shanghai@yr17.net
Адрес: No.1478 Nanfeng Highway, Fengxian District, Shanghai, China
Сайт: www.cnnoet.com
Составлено по открытым материалам производителя. Окончательная конфигурация определяется техническим соглашением; опции и оснастку уточняйте у инженера.
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