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产品介绍
AXQ-系列智能型全自动镶嵌机是为满足批量、快速、精密制样而设计的全自动金相镶嵌机。隔离式镶嵌室智能控制，适用于所有材料(热固性和热塑性)的热镶嵌;程控式智能操作(温度、时间等)并可根据实际情配Ф25mm/Ф30mm/Ф40mm)多种镶嵌规格。
技术参数
	型号
	AXQ-100C

	机体
	台式

	镶嵌室
	隔离式双制样室

	镶嵌方式
	自动

	加卸压方式
	自动（气动）

	温度控制
	自动

	试样升降
	自动（气动）

	试样规格
	Φ25mm/Φ30mm/Φ40mm

	控制系统
	触摸屏

	制样结束
	自动停止

	制冷方式
	自然冷却

	加热器规格
	8000W*2

	温度范围
	0-300℃

	压力范围
	0-2MPA(制样压强0-72MPA)

	加温时间
	0-99 分（可调）

	气源气压
	0.5-0.8 兆帕

	控制电源
	220V

	外形尺寸
	460*410*500mm（长 * 宽 * 高）

	净重
	35KG

	毛重
	45KG

	基本配置
	

	主机
	一台

	镶嵌模具
	两套（主机内）

	镶嵌料
	一桶（500mL）

	技术文件
	一份（说明书、保修卡、合格证）

	选配
	气泵


联系方式
电话: 400-8127-833 / +86-21-58391850
邮箱: shanghai@yr17.net
地址: 上海市奉贤区南奉公路1478号
网站: www.cnnoet.com
本资料依据公开产品资料整理,参数以最终技术协议为准;选配、夹具与交付范围请与应用工程师确认。
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