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产品介绍
AXQ-100Y智能型自动水冷镶嵌机是为满足批量、快速、精密制样而设计的立地一体式自动金相镶嵌机。隔离式双镶嵌室可单独控制，也可同时制样；适用于所有材料（热固性和热塑性）的热镶嵌；程控式智能操作（温度、时间、冷却等）并可根据实际情况更换钢模套（Φ25mm/Φ30mm/Φ40mm/Φ45mm）选择合适的制样规格。
技术参数
	型号
	AXQ-100Y

	机体形式
	立地一体式

	镶嵌室
	隔离式双制样室

	控制系统
	彩色触摸屏、PLC控制

	镶嵌方式
	自动

	加卸压方式
	自动（液压）

	温度控制
	自动

	试样升降
	自动

	制冷方式
	循环水冷，自动定时

	镶嵌规格
	Φ25mm/30mm/40mm/45mm/50mm（其他规格可定做）

	加热功率
	1750W*2

	温度范围
	室温 - 210℃

	加压时间
	0 - 99分（可调）

	水箱容量
	40L

	电源
	220V

	外形尺寸
	700*560*1250mm（长 * 宽 * 高）

	净重
	105KG

	毛重
	115KG

	基本配置
	

	主机
	1台

	冷却系统
	1套

	镶嵌模具
	两套（主机内）

	加料漏斗
	1只

	镶嵌料
	一桶（500ml）

	电源线
	一根

	技术文件
	一份（说明书、保修卡、合格证）


联系方式
电话: 400-8127-833 / +86-21-58391850
邮箱: shanghai@yr17.net
地址: 上海市奉贤区南奉公路1478号
网站: www.cnnoet.com
本资料依据公开产品资料整理,参数以最终技术协议为准;选配、夹具与交付范围请与应用工程师确认。
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