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产品介绍
AXQ-2Q型自动金相试样镶嵌机(以下简称镶嵌机)是XQ-2B之后又一近期产品.它适用于对不是整形、不易手拿的微小金相试样进行热固性塑料压制.成形后可方便地进行试样磨抛操作,也有利于在金相显微镜下进行显微组织测定。
技术参数
	型号
	AXQ-2Q

	机体
	台式

	镶嵌室
	单制样室

	镶嵌方式
	自动

	加卸压方式
	自动（气动）

	温度控制
	自动

	试样升降
	自动（气动）

	试样规格
	Φ25mm/Φ30mm/Φ40mm（选一）

	控制系统
	智能温度、时间控制表

	制样结束
	蜂鸣音提示

	制冷方式
	

	加热器规格
	800W

	温度范围
	室温-210℃

	压力范围
	

	加温时间
	

	气源气压
	0.5-0.7 兆帕

	控制电源
	220V

	外形尺寸
	350*300*400mm（长 * 宽 * 高）

	净重
	15KG

	毛重
	25KG

	基本配置
	

	主机
	一台

	镶嵌模具
	一套（主机内）

	镶嵌料
	一桶（500mL）

	技术文件
	一份（说明书、保修卡、合格证）

	选配
	气泵


联系方式
电话: 400-8127-833 / +86-21-58391850
邮箱: shanghai@yr17.net
地址: 上海市奉贤区南奉公路1478号
网站: www.cnnoet.com
本资料依据公开产品资料整理,参数以最终技术协议为准;选配、夹具与交付范围请与应用工程师确认。
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