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产品介绍
AXQ-50智能型自动水冷金相镶嵌机是，为满足批量、快速、精密制样而设计的立地一体式智能型金相镶嵌机。适用于所有材料（热固性和热塑性）的热镶嵌；程控式智能操作（温度、时间、冷却等）并可根据实际情况选择合适的制样规格.也可选购可更换钢模套机型。本机配备4种规格Φ25mm、Φ30mm、Φ40mm、Φ45mm（可更换钢模套型φ25mm, φ30mm, φ40mm, φ45mm）。
技术参数
	型号
	AXQ-50Y

	机体形式
	立地一体式

	镶嵌室
	单制样室

	控制系统
	彩色触摸屏、PLC控制

	镶嵌方式
	自动

	加卸压方式
	自动（液压）

	温度控制
	自动

	试样升降
	自动

	制冷方式
	循环水冷，自动定时

	镶嵌规格
	Φ25mm/30mm/40mm/45mm/50mm（其他规格可定做）

	加热功率
	1750W

	温度范围
	室温 - 210℃

	加压时间
	0 - 99分（可调）

	水箱容量
	40L

	电源
	220V

	外形尺寸
	700*560*1250mm（长 * 宽 * 高）

	净重
	90KG

	毛重
	100KG

	基本配置
	

	主机
	1台

	冷却系统
	1套

	镶嵌模具
	一套（主机内）

	加料漏斗
	1只

	镶嵌料
	一桶（500ml）

	电源线
	一根

	技术文件
	一份（说明书、保修卡、合格证）


联系方式
电话: 400-8127-833 / +86-21-58391850
邮箱: shanghai@yr17.net
地址: 上海市奉贤区南奉公路1478号
网站: www.cnnoet.com
本资料依据公开产品资料整理,参数以最终技术协议为准;选配、夹具与交付范围请与应用工程师确认。
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