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产品介绍
AXQ-5Y自动水冷智能自动金相镶嵌机是为满足批量、快速、精密制样而设计的立地一体式智能型金相镶嵌机。适用于所有材料（热固性和热塑性）的热镶嵌；彩色触摸屏PLC控制，智能操作（温度、时间、冷却等）并可根据实际情况更换热镶嵌模，同时可镶嵌两个试样块。
技术参数
	型号
	AXQ-5Y

	机体
	台式

	镶嵌室
	单镶嵌室

	控制系统
	彩色触摸屏、PLC控制

	镶嵌方式
	自动

	加压方式
	自动（液压）

	温度控制
	自动

	试样升降
	自动

	制冷方式
	自动水冷

	制样结束
	自动停机

	试样规格
	Φ25mm/30mm/40mm/45mm（其他规格可定做，可更换）

	加热功率
	1600W

	温度范围
	室温 - 210℃

	加温时间
	0 - 99分（可调）

	控制电源
	220V

	外形尺寸
	550*560*450mm（长 * 宽 * 高）

	净重
	65KG

	毛重
	80KG

	基本配置
	

	主机
	一台

	镶嵌模具
	一套（主机内）

	加料漏斗
	一只

	镶嵌料
	一桶（500ml）

	电源线
	一根

	说明书
	一份

	保修卡
	一份

	合格证
	一份

	备注
	可选配水箱


联系方式
电话: 400-8127-833 / +86-21-58391850
邮箱: shanghai@yr17.net
地址: 上海市奉贤区南奉公路1478号
网站: www.cnnoet.com
本资料依据公开产品资料整理,参数以最终技术协议为准;选配、夹具与交付范围请与应用工程师确认。
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