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产品介绍
MP-2A双盘柜式金相磨抛机（不锈钢）是我厂近期研制的产品,本机型采用全不锈钢外壳,外形新颖美观,是金相实验室理想的设备。它利用各种不同粒度的耐水研磨金相砂纸及抛光材料,对各种金属及其合金试样以及各种岩相试样进行研磨和抛光.本机通过调速按钮,可获得由定速(500和1000或600和1200可根据客户要求出厂设定) 变速(100-1500转/分钟速度可调),用户可根据需要选用不同速度,是研磨、抛光廉用型.该机的磨盘直径和功率较大，适用于很多材料的试样制备，具有传动平稳、噪音小、操作、维修方便等优点。可两人同时操作，加快制样速度。并配有清洗水斗，方便制样时清洗，且性价比优于国外同类产品。本机集粗磨、精密、抛光等功能于一体，更换砂纸方便快捷，满足各类实验的研磨抛光要求。适用于各类金属、陶瓷、岩石、电子元器件等各类样件的精密研磨抛光。
技术参数
	型号
	MP-2A

	机体形式
	不锈钢柜式双盘 + 清洗槽

	控制方式
	双盘双控

	转向选择
	双转向（正反转）

	磨盘转速
	无极调速（50-1500r/min）+ 多档定速（400、700、900、1400r/min)

	主机功率
	550W*2

	速度控制
	伺服控制

	磨盘直径
	φ230mm （可选配 φ200）

	出水喷洒
	万向可调

	电源
	220V

	外形尺寸
	1100*560*1050mm（长 * 宽 * 高）

	重量
	60KG


联系方式
电话: 400-8127-833 / +86-21-58391850
邮箱: shanghai@yr17.net
地址: 上海市奉贤区南奉公路1478号
网站: www.cnnoet.com
本资料依据公开产品资料整理,参数以最终技术协议为准;选配、夹具与交付范围请与应用工程师确认。
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