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产品介绍
MPD-1A金相试样磨抛机是我厂最新研发的一款设备，机身采用ABS整体注塑，具有耐冲击、耐腐蚀等特点，相比金属外壳，其外形也更加流畅，美观。密封式进出水结构；流水与线路板完全隔开。超大超深磨样室，有效阻挡冷却水及磨抛液外溅，研磨抛光较大工件时操作更加方便。超大恒扭力研磨主轴，适用50-1500转/分钟无极调速集粗磨、精密、抛光等功能与一体。该设备适用于金属、陶瓷、岩石、电子器件等各类样件的精密研磨抛光，本机集粗磨、精磨、抛光等功能与一体，更换砂纸方便快捷，具备多种磨抛盘选择，满足各类实验的研磨抛光要求。
技术参数
	型号
	MPD-1A

	机体形式
	台式单盘

	控制方式
	单盘单控

	转向选择
	双转向（正反转）

	磨盘转速
	无极调速（50-1500r/min）+ 多档定速（400、700、900、1400r/min)

	主机功率
	750W

	速度控制
	伺服控制

	磨盘直径
	φ230mm （可选配 φ200）

	出水喷洒
	万向可调

	电源
	220V

	外形尺寸
	360*560*270mm（长 * 宽 * 高）

	重量
	19.8KG


联系方式
电话: 400-8127-833 / +86-21-58391850
邮箱: shanghai@yr17.net
地址: 上海市奉贤区南奉公路1478号
网站: www.cnnoet.com
本资料依据公开产品资料整理,参数以最终技术协议为准;选配、夹具与交付范围请与应用工程师确认。
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