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产品介绍
手动系列金相切割机的最大特点是：操作简单方便，拉杆式快速切割，适用于常规金相类、岩相类等的中小工件快速切割取样。立地式配备循环冷却系统，能够很好地避免样块切面的烧伤，适用于中小实验室的快速取样。
技术参数
	型号
	Q-3

	最大切割直径
	Φ50mm

	切割片规格
	Φ250*1.5*Φ32mm

	切割方式
	手动

	冷却系统
	自动（水冷）

	水箱容量
	65L

	主轴转速
	3500r/min

	电机功率
	2.2KW

	机台形式
	台式

	电源
	380V

	重量
	150KG


联系方式
电话: 400-8127-833 / +86-21-58391850
邮箱: shanghai@yr17.net
地址: 上海市奉贤区南奉公路1478号
网站: www.cnnoet.com
本资料依据公开产品资料整理,参数以最终技术协议为准;选配、夹具与交付范围请与应用工程师确认。
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