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QG-100X 手动金相切割机
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产品介绍
立地一体式结构设计，自动循环冷却。独有的分体式双层移动精密定位平台，具备精确定位切割，连续定位切割，满足各类样件的取块、切片等切割。能够实现对金属、陶瓷、岩相、电子器件等各种材料的精密切割取样。
技术参数
	型号
	QG-100X

	控制系统
	按钮

	开口方式
	前翻盖

	主轴转速
	2840r/min

	平台X移动
	手动50mm

	夹持台规格
	分体平台

	平台Y行程
	手动（250mm）

	最大切割尺寸
	130*380*100mm

	切割方式
	手动

	有效进程距离
	最大220mm（任意设定）

	切割台尺寸
	250*300mm

	切割速度
	手动

	送料方式
	手动

	复位方式
	手动

	进给速度
	手动

	切割进度显示
	/

	切割片最大规格
	φ350*2.5*φ32mm

	冷却系统
	自动（水冷4通道）

	水箱容量
	60L

	电机功率
	4.0KW

	机台形式
	立地一体式

	电源
	380V

	外形尺寸
	850*950*1350mm（长 * 宽 * 高）

	净重
	300KG

	毛重
	350KG


联系方式
电话: 400-8127-833 / +86-21-58391850
邮箱: shanghai@yr17.net
地址: 上海市奉贤区南奉公路1478号
网站: www.cnnoet.com
本资料依据公开产品资料整理,参数以最终技术协议为准;选配、夹具与交付范围请与应用工程师确认。
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