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产品介绍
ZMP-2000系列智能自动金相磨抛机采用8寸彩色触摸屏PLC控制；具备双通道自动磨料添加系统，PLC控制磨料的智能化喷洒添加；自动调节研磨压力以及研磨时间；磨头自动升降及锁紧。同时可磨制8个试样块，选配特殊夹具能对特殊规格尺寸的样块进行精密研磨抛光。可实现对常规黑色金属、有色金属、各种合金、陶瓷、岩石、玻璃、电子器件以及一些新型材料类等各种材料的精密研磨抛光，能够满足各级实验室的快速、高效、精密制样要求。
技术参数
	型号
	ZMP-2000Z

	机体形式
	台式双盘（磨头自动锁紧）

	夹持数量
	8 个（30mm*6+40mm*2，特殊规格样件可定做）

	磨抛形式
	智能自动

	加压方式
	中心加压 /（气动）单点加压

	控制方式
	彩色触摸屏，PLC 控制

	操作系统
	智能自动

	磨抛转速
	智能无极调速（50-1500 转 / 分钟）

	磨头转速
	20-200 转 / 分钟（自动调速）

	磨抛方式
	智能 / 自动 / 手动

	磨样参数
	智能存储，最多可存储 100 种磨抛方案

	压力加载
	自动加载，智能切换

	磨料添加
	双通道智能自动喷料

	喷料时间
	智能设定，最小喷料时间 0.1S

	加料间隔
	智能程控，最小加料间隔 0.1S

	冷却方式
	水冷

	磨抛转换
	手动

	磨样时间
	0-9999 秒 *2

	主机功率
	1000W*2

	磨样直径
	30mm*6+40mm*2（特殊规格尺寸可以选配）

	磨盘直径
	230mm （选配 200、250、300mm）

	电源
	220V/50HZ

	外形尺寸
	770mm*650mm*700mm（长 * 宽 * 高）

	净重
	100KG

	毛重
	120KG


联系方式
电话: 400-8127-833 / +86-21-58391850
邮箱: shanghai@yr17.net
地址: 上海市奉贤区南奉公路1478号
网站: www.cnnoet.com
本资料依据公开产品资料整理,参数以最终技术协议为准;选配、夹具与交付范围请与应用工程师确认。
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