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产品介绍
ZMP-3000Z智能金相磨抛机采用8寸彩色触摸屏PLC控制，实现真正的一键式研磨抛光。研磨结束后自动切换到抛光模式进行抛光，整个研磨抛光过程全程自动定时喷淋冷却水及智能化添加磨抛液。达到方便、快捷、高效、无人值守式智能磨样。
技术参数
	型号
	ZMP-3000Z

	机体形式
	台式三盘（磨头自动锁紧）

	夹持数量
	8 个（30mm*6+40mm*2，特殊规格样件可定做）

	磨抛形式
	智能一键式，研磨及抛光过程自动切换

	加压方式
	中心加压 /（气动）单点加压

	控制方式
	彩色触摸屏，PLC 控制

	操作系统
	智能一键式（中途无需人为操作）

	磨抛转速
	智能无极调速（50-1500 转 / 分钟）

	磨头转速
	20-200 转 / 分钟（自动调速）

	磨抛方式
	智能 / 自动 / 手动

	磨样参数
	智能存储，最多可存储 100 种磨抛方案

	压力加载
	自动加载，智能切换

	磨料添加
	智能程控式自动添加

	喷料时间
	智能设定，最小喷料时间 0.1S

	加料间隔
	智能程控，最小加料间隔 0.1S

	冷却方式
	水冷

	磨抛转换
	自动切换，无需人工搬动磨头

	磨样时间
	0-9999 秒 *3

	主机功率
	1000W*3

	磨样直径
	30mm*6+40mm*2（特殊规格尺寸可以选配）

	磨盘直径
	Φ230mm/Φ200mm 选择

	电源
	220V/50HZ

	外形尺寸
	1200*800*700mm（长 * 宽 * 高）

	净重
	150KG

	毛重
	170KG


联系方式
电话: 400-8127-833 / +86-21-58391850
邮箱: shanghai@yr17.net
地址: 上海市奉贤区南奉公路1478号
网站: www.cnnoet.com
本资料依据公开产品资料整理,参数以最终技术协议为准;选配、夹具与交付范围请与应用工程师确认。
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