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产品介绍
ZQ-300F自动智能金相切割机主要针对异形件、不规格件而研发的立地一体式三轴（X/Y/Z）自动智能金相切割，具备金相试样切割、开槽、取薄平片、切段等多种精密切割功能。尤其适合汽车零部件、铸造类、特殊切割要求等的精密定位切割取样。优质的多种组合切割模式设计，可实现垂直切割、分层切割、水平切割、联动切割及手动切割等五种切割模式。
技术参数
	型号
	ZQ-300F

	切割室规格
	左右通透式超大切割室，可满足超长工件的整体放置切割

	开口方式
	侧拉门

	主轴转速
	100 - 3000r/min（无极调速）

	平台X行程
	自动50mm

	平台Y行程
	自动250mm

	Z轴行程
	自动150mm

	控制系统
	8寸彩色触摸屏、PLC控制系统

	最大切割直径
	Φ120mm

	圆盘类切割尺寸
	Φ250*100mm

	切割方式
	垂直切割、分层切割、水平切割、联动切割

	送给方式
	进退比任意设定

	有效进刀距离
	150 + 200mm

	完成量追踪
	液晶数显（实时显示）

	切割台尺寸
	650*300mm

	切割片最大规格
	Φ350*2.5*Φ32mm

	夹持台规格
	分体式双层可移动平台

	切割速度
	1 - 200mm/分钟（在线调速/自动复位）

	冷却系统
	自动（水冷4通道）

	水箱容量
	80L

	电机功率
	5.5KW（西门子电机）

	电源
	380V

	外形尺寸
	1200*1200*1500mm（长*宽*高）

	净重
	950KG

	毛重
	1020KG


联系方式
电话: 400-8127-833 / +86-21-58391850
邮箱: shanghai@yr17.net
地址: 上海市奉贤区南奉公路1478号
网站: www.cnnoet.com
本资料依据公开产品资料整理,参数以最终技术协议为准;选配、夹具与交付范围请与应用工程师确认。
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