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AXQ-50Y Интеллектуальный автоматический пресс для запрессовки металлографических образцов
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Описание продукта
AXQ-50 — интеллектуальный автоматический металлографический пресс с водяным охлаждением моноблочной напольной конструкции, разработанный для серийного, быстрого и точного приготовления образцов. Подходит для горячей запрессовки всех материалов (термореактивных и термопластичных); программное интеллектуальное управление (температура, время, охлаждение и др.) позволяет подобрать подходящий типоразмер образца; также доступна версия со сменными стальными гильзами. Станок комплектуется гильзами четырёх типоразмеров: Φ25mm, Φ30mm, Φ40mm, Φ45mm (версия со сменными стальными гильзами φ25mm, φ30mm, φ40mm, φ45mm).
Технические параметры
	Модель
	AXQ-50Y

	Тип конструкции
	напольная моноблочная конструкция

	Камера запрессовки
	одна камера приготовления образцов

	Система управления
	цветной сенсорный экран, управление PLC

	Способ запрессовки
	автоматически

	Способ создания и снятия давления
	автоматически (гидравлически)

	Регулирование температуры
	автоматически

	Подъём и опускание образца
	автоматически

	Способ охлаждения
	циркуляционное водяное охлаждение, автоматический таймер

	Характеристики запрессовки
	Φ25mm/30mm/40mm/45mm/50mm (другие размеры — под заказ)

	Мощность нагрева
	1750W

	Диапазон температур
	комнатная температура - 210℃

	Время создания давления
	0 - 99 мин (регулируемый)

	Объём бака для воды
	40L

	Питание
	220V

	Габаритные размеры
	700*560*1250mm (длина * ширина * высота)

	Масса нетто
	90KG

	Масса брутто
	100KG

	Базовая комплектация
	

	Основной блок
	1 шт.

	Система охлаждения
	1 компл.

	Пресс-форма для запрессовки
	1 компл. (в основном блоке)

	Загрузочная воронка
	1 шт.

	Материал для запрессовки
	1 канистра (500ml)

	Сетевой кабель
	1 шт.

	Техническая документация
	1 экз. (руководство по эксплуатации, гарантийный талон, сертификат качества)


Контакты
Телефон: 400-8127-833 / +86-21-58391850
E-mail: shanghai@yr17.net
Адрес: No.1478 Nanfeng Highway, Fengxian District, Shanghai, China
Сайт: www.cnnoet.com
Составлено по открытым материалам производителя. Окончательная конфигурация определяется техническим соглашением; опции и оснастку уточняйте у инженера.
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