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Описание продукта
QG-4A — ручное оборудование для отбора металлографических образцов, оснащённое баком с автоматической подачей охлаждающей воды для непрерывного охлаждения образца. Конструкция разработана с учётом принципов эргономики. Главные преимущества — низкий уровень шума, удобство управления и безопасность эксплуатации; подходит для изготовления обычных металлографических и петрографических образцов.
Технические параметры
	Модель
	QG-4A

	Максимальный диаметр резания
	Φ85mm

	Характеристики отрезного диска
	Φ300*2.0*Φ32mm

	Способ резки
	вручную

	Система охлаждения
	автоматически (водяное охлаждение)

	Объём бака для воды
	40L

	Частота вращения шпинделя
	2800r/min

	Мощность двигателя
	4KW

	Тип станка
	напольная моноблочная конструкция

	Питание
	380V

	Вес
	250KG


Контакты
Телефон: 400-8127-833 / +86-21-58391850
E-mail: shanghai@yr17.net
Адрес: No.1478 Nanfeng Highway, Fengxian District, Shanghai, China
Сайт: www.cnnoet.com
Составлено по открытым материалам производителя. Окончательная конфигурация определяется техническим соглашением; опции и оснастку уточняйте у инженера.
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