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Описание продукта
Станок оснащён системой ПЛК с сенсорным экраном и автоматическим управлением величиной съёма материала; это прецизионное шлифовальное оборудование научного класса. Станок дозированного шлифования разработан для количественного утончения и точного шлифования на заданную глубину различных прецизионных изделий.
Технические параметры
	Модель
	ZMP-1000D

	Тип конструкции
	настольного типа (управление PLC с сенсорным экраном)

	Количество зажимаемых образцов
	4 шт. (нестандартные образцы — под заказ)

	Способ создания давления
	пневматическое (нагружение в одной точке / по центру)

	Способ управления
	интеллектуальный автоматический / полуавтоматический

	Система управления
	цветной сенсорный экран, управление PLC

	Способ шлифования
	программное автоматическое / полуавтоматическое (два режима шлифования)

	Отслеживание процесса шлифования
	цифровая индикация + график в реальном времени

	Разрешение
	1μm

	Точность шлифования
	10μm (опционально 2μm)

	Частота вращения шлифовального диска
	50-1500 об/мин

	Частота вращения шлифовальной головки
	20-200 об/мин

	Добавление абразива
	двухканальная интеллектуальная автоматическая подача абразива

	Интервал подачи абразива
	интеллектуальная настройка, минимальный интервал подачи 0.1 с

	Время подачи абразива
	интеллектуальная настройка, минимальный интервал подачи абразива 0.1 с

	Время шлифовки образца
	0-9999 с

	Мощность основного блока
	1200W

	Диаметр шлифовки образца
	Φ30mm (нестандартные размеры — опция)

	Диаметр шлифовального диска
	230mm

	Питание
	220V/50HZ

	Габаритные размеры
	650mm*500mm*680mm (длина * ширина * высота)

	Масса нетто
	71.5KG

	Масса брутто
	82KG


Контакты
Телефон: 400-8127-833 / +86-21-58391850
E-mail: shanghai@yr17.net
Адрес: No.1478 Nanfeng Highway, Fengxian District, Shanghai, China
Сайт: www.cnnoet.com
Составлено по открытым материалам производителя. Окончательная конфигурация определяется техническим соглашением; опции и оснастку уточняйте у инженера.
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