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Чёрная заливочная смола для горячего монтирования (порошок)
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Описание продукта
Способ применения: при приготовлении образцов с помощью металлографической заливочной смолы материал помещают в пресс для монтирования; после рабочего цикла 8-15 минут и выдержки при 130-160℃C процесс монтирования завершается. Этот процесс подходит не только для металлографических образцов из чёрных и цветных металлов, но и обеспечивает сохранение истинной структуры образца, исключает прижоги и тем самым гарантирует точность результатов испытаний.
Технические параметры
	Ёмкость 500 мл, 1000 мл
	


Контакты
Телефон: 400-8127-833 / +86-21-58391850
E-mail: shanghai@yr17.net
Адрес: No.1478 Nanfeng Highway, Fengxian District, Shanghai, China
Сайт: www.cnnoet.com
Составлено по открытым материалам производителя. Окончательная конфигурация определяется техническим соглашением; опции и оснастку уточняйте у инженера.
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