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Описание продукта
Комплект 1: заливочная смола для холодного монтирования (металлографическая смола-порошок)
Комплект 2: заливочная смола для холодного монтирования (отвердитель)
Применение: металлографическая смола-порошок и отвердитель заливаются в форму для отверждения; соотношение порошка и жидкости — 5:4 (отверждение за 10-15 минут)
Технические параметры
	Ёмкость металлографического порошка 1 кг
	

	Ёмкость отвердителя 1000 мл
	


Контакты
Телефон: 400-8127-833 / +86-21-58391850
E-mail: shanghai@yr17.net
Адрес: No.1478 Nanfeng Highway, Fengxian District, Shanghai, China
Сайт: www.cnnoet.com
Составлено по открытым материалам производителя. Окончательная конфигурация определяется техническим соглашением; опции и оснастку уточняйте у инженера.
image2.jpg




image1.jpg
CCCCCCCCCCCCCCCCCCC








