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产品介绍
Q-2型金相试样切割机(以下简称切割机)是利用高转速旋转的薄片砂轮来截取金相试样,它广泛的适用于金相实验室切割各种金属材料.由于本机可附有冷却装置,用来带走切割时所产生的热量,因而避免了试样遇热而改变其金相组织.本切割机除能切割各种金属材料以外,还能切割非金属材料如塑料、胶管等。
技术参数
	型号
	Q-2

	最大切割直径
	Φ35mm

	切割片规格
	Φ250*1.5*Φ32mm

	切割方式
	手动

	主轴转速
	2800r/min

	电机功率
	1.1KW

	机台形式
	台式

	电源
	380V

	重量
	60KG


联系方式
电话: 400-8127-833 / +86-21-58391850
邮箱: shanghai@yr17.net
地址: 上海市奉贤区南奉公路1478号
网站: www.cnnoet.com
本资料依据公开产品资料整理,参数以最终技术协议为准;选配、夹具与交付范围请与应用工程师确认。
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