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产品介绍
QG-4A金相试样切割机为手动金相取样设备，配备自动冷却水箱，可时时对试样进行冷却。本机采用了人性化设计,运用了人机工程学原理。最大特点是噪音低,操作方便，使用安全，适用于一般的金相、岩相试样制取。
技术参数
	型号
	QG-4A

	最大切割直径
	Φ85mm

	切割片规格
	Φ300*2.0*Φ32mm

	切割方式
	手动

	冷却系统
	自动（水冷）

	水箱容量
	40L

	主轴转速
	2800r/min

	电机功率
	4KW

	机台形式
	立地一体式

	电源
	380V

	重量
	250KG


联系方式
电话: 400-8127-833 / +86-21-58391850
邮箱: shanghai@yr17.net
地址: 上海市奉贤区南奉公路1478号
网站: www.cnnoet.com
本资料依据公开产品资料整理,参数以最终技术协议为准;选配、夹具与交付范围请与应用工程师确认。
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