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产品介绍
本机采用触摸屏PLC系统，自动控制磨削量，是一款科研级精密研磨设备。实现对一些精密器件的定量减薄、精准定深研磨而研发的一款定量研磨机。
技术参数
	型号
	ZMP-1000D

	机体形式
	台式（触摸屏 PLC 控制）

	夹持数量
	4 个（特殊规格样件可定做）

	加压方式
	气动（单点 / 中心加压）

	操作方式
	智能自动 / 半自动

	控制系统
	彩色触摸屏，PLC 控制

	磨削方式
	程控自动 / 半自动（两种磨削方式）

	磨削追踪
	数显 + 实时曲线图

	分辨率
	1μm

	磨削精度
	10μm/（选配 2μm）

	磨盘转速
	50-1500 转 / 分钟

	磨头转速
	20-200 转 / 分钟

	磨料添加
	双通道智能自动喷料

	加料间隔
	智能设定，最小加料间隔 0.1S

	喷料时间
	智能设定，最小喷料间隔 0.1S

	磨样时间
	0-9999 秒

	主机功率
	1200W

	磨样直径
	Φ30mm（特殊规格尺寸可以选配）

	磨盘直径
	230mm

	电源
	220V/50HZ

	外形尺寸
	650mm*500mm*680mm（长 * 宽 * 高 )

	净重
	71.5KG

	毛重
	82KG


联系方式
电话: 400-8127-833 / +86-21-58391850
邮箱: shanghai@yr17.net
地址: 上海市奉贤区南奉公路1478号
网站: www.cnnoet.com
本资料依据公开产品资料整理,参数以最终技术协议为准;选配、夹具与交付范围请与应用工程师确认。
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