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产品介绍
ZQ系列是为满足精确定位切割、多重定位切割而设计的一款立地一体式精密智能自动金相切割机；采用超大彩色触摸屏，PLC控制系统。独特的分体式双层可移动精密定位平台，满足各种不规则件取平薄片的精密要求。进刀行程任意设定，切割速度1—100mm/分无极调速，并可根据切割情况随时进行在线调整；使用于各种不同材料样件的精密切割取样。
技术参数
	型号
	ZQ-100X

	控制系统
	8寸彩色触摸屏、PLC控制系统

	开口方式
	前翻盖

	主轴转速
	2840r/min

	平台X移动
	手动50mm

	夹持台规格
	分体平台

	平台Y行程
	自动 / 手动（250mm）

	最大切割尺寸
	130*380*100mm

	切割方式
	自动 / 手动

	有效进程距离
	最大220mm（任意设定）

	切割台尺寸
	250*300mm

	切割速度
	1 - 100mm / 分钟（无极调速）

	送料方式
	往复式切割任意设定

	复位方式
	自动 / 手动

	进给速度
	0 - 200mm / min无级调速

	切割进度显示
	液晶数显（实时显示）

	切割片最大规格
	φ350*2.5*φ32mm

	冷却系统
	自动（水冷4通道）

	水箱容量
	60L

	电机功率
	4.0KW

	机台形式
	立地一体式

	电源
	380V

	外形尺寸
	850*950*1350mm（长 * 宽 * 高）

	净重
	300KG

	毛重
	350KG


联系方式
电话: 400-8127-833 / +86-21-58391850
邮箱: shanghai@yr17.net
地址: 上海市奉贤区南奉公路1478号
网站: www.cnnoet.com
本资料依据公开产品资料整理,参数以最终技术协议为准;选配、夹具与交付范围请与应用工程师确认。
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