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产品介绍
组合1: 冷镶嵌料(金相胶粉)
组合 2: 冷镶嵌料(固化剂)
使用:金相胶粉和固化剂倒入模具内固化，岩粉液比例 5:4(10-15 分钟固化)
技术参数
	金相胶粉容量 1kg
	

	固化剂容量 1000ml
	


联系方式
电话: 400-8127-833 / +86-21-58391850
邮箱: shanghai@yr17.net
地址: 上海市奉贤区南奉公路1478号
网站: www.cnnoet.com
本资料依据公开产品资料整理,参数以最终技术协议为准;选配、夹具与交付范围请与应用工程师确认。
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